Gréement 2009 et voiles
Emmagasineur pour le génois -  système de ris automatique pour la grand voile  (tout ramené dans le cockpit) - Etai largable pour la voile tempête- tangon -  écoute génois (2015)
Une grand voile- Un foc (état moyen) – un génois- une voile tempête - spi asymétrique avec chaussette- lazy jack et lazy bag (2016 refait à Langkawi) - capote - taud protection solaire (sert aussi de récupérateur d’eau), frein de bôme.  Possibilité d’installer les palans en bout de bôme. (système déjà prêt) 
Extérieur et pont
Peinture  anti dérapant sur le pont (état moyen mais pas à refaire obligatoirement car il ne glisse pas) et peinture générale dehors (mauvais état mais à savoir que c’est un choix de laisser tel quel car l’alu se porte mieux lorsqu’il n’est pas peint donc soit tout décaper et laisser l’alu à vif soit laisser tel quel)
Hublots en plexiglas  (état moyen) plexiglass latéraux neufs remplacement juin 2018.
Feux de tête de mât tricolore à leds (2013)
Barre et timonerie
Barre à roue mais option barre franche (elle existe à bord)
Bague de safran neuve
Bon système de dérive (bout en dynéma pour éviter la corrosion)
Régulateur d’allure  Ariès placé sur la jupe arrière en bon état de fonctionnement. A placer soit sur la barre franche soit sur la barre à roue directement (avec adaptateur présent à bord)
Système de remontée de safran hydrolique. La tige du vérin changée (2015). Petite fuite dans   la pompe  à faire vérifier.
mouillage
Ancre cobra à poste 20 kilos + chaine (2013) 60 mètres  de 10 m, guindeau  électrique bon état.
Ancre de secours en cas de mauvais temps : delta 35 kilos
Sécurité 
Survie 4 places contrôlée  validité à faire contrôler.  Bouée avec feu à retournement, feux de détresse…..kit complet
2 extincteurs à poste (à faire réviser)
Balise sattelite à faire réviser

Navigation
Annexe zoom et moteur hors bord 2.5 chevaux
Intérieur
Eclairage à leds (2015)
Vernis en bon état général 
Cuisinière Eno avec four marchant au gaz bon état (grande bouteille installée sur la jupe arrière)
Cabine avant transformée en cabine bretonne. Rideaux éventuellement  à prévoir pour cette partie, la cabine arrière et la salle de bains. 
Système Frigo  neuf 
Système d’eau douce en cours d’installation réservoir pompe et tuyaux et robinetterie à installer  
Système d’eau de mer pompe à pied état moyen 
Toilettes neuves
Transformation pour accéder au coffre arrière de la salle d’eau….
Végrage cabine arrière abîmé, à recoller ou changer 
Lattes des planchers consolidées.
Electronique et équipements
Navtex Furuno model NX 300(2013)
Pilote automatique Raymarine sur barre à roue model P70(2013)
Sondeur/loch autohelm origine bon état
Transformateur 1500 wats (2013)
Panneaux solaires(2013)
Chargeur de batterie CRISTEC 12V/40AMP marine CPS3(2013)
Coupleur (origine bon état)
Controleur de charge de batterie Wa 103
Controleur d’électrolyse
Prise cigare,  diverses prises accès au quai.
Cd radiomodel jvc KDR656 (2015) avec haut parleur intérieur bon état et haut parleur extérieur à changer 
Vhf de bord VHF ICOM ICM45 ( origine en bon état)
Jauge à gasoil (2013)
Batterie moteur  90A et  deux batteries servitudes 100 A (2015) 

Propulsion :
Moteur Volvo penta 30 cv bon état et  bien entretenu.
Hélice 3 pâle (2015)
Coque : 
Bon état et très bien entretenue, 
Anodes régulièrement changées + anodes plongeantes
Réparation sur bouchain en 2009 n’occasionnant aucune fragilisation du bateau. 



